Montering af Dust Controller

* Man starter med at sætte den på løst.
* Så løfter man en smule og afmærker hullerne på modsatte side af gittertragten
* Støvkontrollen fjernes
* Så borer man – først med 4 mm, siden efterbores med 7mm
* Dust Controlleren monteres med en skruemaskine – først skrues en smule, så efterspændes
* Så kan støvsugerslanges påsættes.

Det er en god idé at sætte støvsugeren i et separat strømstik – ikke i det på tvangsblanderen.