[bookmark: _GoBack]Habo dørgreb coupe for indvendige døre. Børstet rustfrit stål. Grebsdiameter 19 mm. Leveres med dørgrebsrosetter og nøgleskilte samt skruer for gennemgående montering. Skjult montering. Passer til dørtykkelse op til 40 mm og centerafstand på 30 og 38 mm.
