# Vedligeholdelse af brusedøre

* **Skyl kabinen med rent vand og tør efter med en ren tør klud.**
* **Ved brug af rengøringsmidler, må disse ikke indeholde nogen form for opløsningsmidler, ligesom polermidler ikke må anvendes. Følg i øvrigt vejledningen på rengøringsproduktet.**
* **Brug ikke nylonsvampe eller nylonbørster til rengøring, da disse kan ridse profiler og glas.**