[bookmark: _GoBack]Habo dørgreb Indvendig 19 mm "Coupe" Incl. roset og nøgleskilt med skjult montering. Fremstillet i børstet rustfrit stål. Passer til dørtykkelse op til 40 mm og centerafstand på 30 og 38 mm. Leveres med skruer M4 x 38 mm og 5 mm pinol skrue
